**Příloha č. 1 - Technická specifikace bezkontaktní čipové karty**

Bezkontaktní čipová karta

Čip: NXP DESfire MF3ICD81 (DESfire EV1 8 kB, alternativně DESfire EV3 8 kB)

Konstrukce antény: vinutá z měděného drátu (po obvodu karty)

Materiál karty: PVC

Rozměr karty: dle normy ISO 7816/ ISO 7810 ID-1

Potisk: 4/4 – plnobarevný tisk na obě strany karty (dle předaného grafického návrhu – **viz příloha č. 2a, příloha č. 2b**)