Soubor č. 1-001 Základní technické parametry

Specifikace interiérového vybavení

Základní technické parametry obsahují minimální požadavky Zadavatele, jejichž řešení je předpokládáno pro určené místnosti a prostory jednotlivých objektů areálu vozovny Slovany, a to z hlediska materiálového, tvarového a předpokládaného barevného provedení, rozmístění vybavení, předpokládaného počtu kusů zařízení a dodávek.

Předpokládané rozmístění jednotlivých prvků v objektech je obsaženo v Příloze č. 2 Dokumentace řešení interiérů, a to grafické části výkresové dokumentace – Soubor č. 2-002 – Rozmístění nábytku. Požadované finální rozmístění nábytku pak bude předáno vítěznému Dodavateli.

Všechny obrázky a vizualizace ve výpisech, zobrazení ve zprávách a ve výkresech jsou ilustrativní a popisují design jednotlivých kusů nábytku. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že jakákoliv podobnost či shodnost vyobrazeného nábytku se specifickým výrobkem konkrétního výrobce je pouze nahodilá, Zadavatel žádný výrobek konkrétního výrobce nepreferuje a výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení či použití lepších technických parametrů se stejnou nebo delší životností (jakýkoliv odkaz na referenční výrobek je použit pouze z důvodu snazší orientace k požadavku)

# Stavebně architektonické řešení

# vč. barevné řešení jednotlivých prostor

Projektová dokumentace (soubor 2-001 PD objektů) je součástí  Přílohy č. 2 Dokumentace řešení interiérů a obsahuje půdorysy objektů, silnoproudé a slaboproudé rozvody, povrchové úpravy, skladbu podhledů jednotlivých objektů apod., a to ve stupni v jakém je má Zadavatel v současné době k dispozici.

Stavebně architektonické řešení je nedílnou součástí interiérů.

Legenda označení prostor dle PD

*typ 1 / reprezentační prostory vrcholového managementu /*

- podlaha: světle šedý melír

- stěny: omítky sražená bílá v kombinaci šedá betonová stěrka na sloupech /vybrané plochy s dekorační šedo-krémovou omítkou/

- stropy: podhled opálový bílý

- maskovací konstrukce radiátorů: LTD dekor dřeva dub

~~~~

*typ 2 / prostory vyššího managementu /*

- podlaha: tmavě šedý melír

- stěny: omítky sražená bílá

- stropy: podhled bílý



*typ 3 / komunikační prostory/*

- podlaha: krémová mramorovaná /lokálně tmavě šedá čistící zóna/

- stěny: omítky sražená bílá v kombinaci šedá betonová stěrka na sloupech a vybraných površích /lokálně měděná -obklady/

- stropy: podhled bílý, na schodišťových ramenech a podestách šedá betonová stěrka



*typ 4 / prostory sociálního a hygienického vybavení/*

- podlaha: hnědo-šedá

- stěny: světle šedý /na vybraných površích měděná/

- stropy: podhled bílý

- nábytek: - umyvadlová deska: tmavě šedá s texturou



*typ 5 / prostory zaměstnanců/*

- podlaha: středně krémový melír

- stěny: omítky sražená bílá

- stropy: podhled bílý



*typ 6 / shromažďovací a stravovací prostory/*

- podlaha: krémová mramorovaná

- stěny: omítky sražená bílá v kombinaci šedá betonová stěrka na sloupech /vybrané plochy s dekorační tmavě šedou omítkou/

- stropy: podhled bílý



# Barevné řešení interiérového vybavení – všeobecný popis

Veškeré interiérové vybavení bude před pořízením odsouhlaseno Zadavatelem.

Veškeré odstíny, textury a barevné provedení jednotlivých prvků bude odsouhlaseno na základě konkrétních předložených vzorníků daného výrobce v rámci vzorkování - viz samostatná kapitola. Jedná se zejména o určení barevnosti a dekoru desek a čalounění pro nábytek, obkladů stěn apod. Toto bude řešeno v rámci autorského dozoru.

**Legenda označení prostor (Typ PAB1, PAB2) je uvedena ve Specifikace jednotlivých položek interiérového vybavení zpracované Zadavatelem**

Typ PAB 1

Reprezentační prostory vrcholového managementu

- sestavy kancelářských stolů a jednotlivé kancelářské stoly, včetně kontejnerů: kombinace barev - dekor dřeva dub a krémová matná nebo bílá matná

- skříně volné: konstrukce - dekor dřeva dub, pohledové plochy krémová matná nebo bílá matná

- skříně vestavné (kancelář PAB 21.2 a 21.3)

vysoké skříně: krémová matná nebo bílá matná

zavěšené malé skříně: dekor dřeva dub

- skříně kuchyňské (pouze PAB 3.NP – 48.5) - TYP 1 *viz odst. 3 – základní technický popis interiérového vybavení*

konstrukce bílá základní, dveře a pohledové plochy krémová matná nebo bílá matná

pracovní deska s prodloužením na pult tmavě šedá

obklad čiré kalené sklo, dřez nerez

osvětlení LED pásek – barevné řešení osvětlení je nutno konzultovat se Zadavatelem (nutný soulad s osvětlením interiérů)

- maskovací konstrukce radiátorů na ocelové konstrukci (kancelář PAB 21.2 a 21.3)- dekor dřeva dub

- stůl oválný: dekor dřeva dub, podnož v chromové úpravě

- stůl kulatý: podnož černá, sklo v bílé nebo černé barvě

- barva ocelové konstrukce stolů: prášková matná s jemnou strukturou – RAL 7043

- židle kancelářské: barva dle výběru Zadavatele

- židle konferenční: barva dle výběru Zadavatele

- čalouněný sedací nábytek: barva dle výběru Zadavatele

*Typ PAB 2*

*Ostatní prostory budovy PAB*

- sestavy kancelářských stolů a jednotlivé kancelářské stoly, včetně kontejnerů: kombinace barev - dekor dřeva dub a bílá matná nebo světlá šedá

- jednací stoly (malá a velká zasedací místnost PAB 36 a 23)

stolové desky dekor dřeva dub, barva ocelové konstrukce stolů - prášková matná s jemnou strukturou RAL 7043

- skříně kuchyňské (pouze PAB 3.NP – 48.6) - TYP 1 *viz odst. 3 – základní technický popis interiérového vybavení* konstrukce – bílá základní, dveře a pohledové plochy - bílá matná, pracovní deska - tmavě šedá, dřez nerez, pult - dekor dřeva dub, obklad tvořen kaleným čirým sklem

- skříně kuchyňské (pouze PAB 2.NP, 1.NP) - TYP 2 *viz odst. 3 – základní technický popis interiérového vybavení* konstrukce – bílá základní, dveře a pohledové plochy - bílá matná, pracovní deska - tmavě šedá, dřez nerez, pult - dekor dřeva dub, obklad stěn shodný s dekorem pracovní desky

- osvětlení LED pásek – barevné řešení je nutno před realizací konzultovat se Zadavatelem (nutný soulad s osvětlením interiérů)

- skříně volné: konstrukce - dekor dřeva dub, pohledové plochy bílá matná nebo světlá šedá

- skříně vestavné (chodby): konstrukce – bílá základní, pohledové plochy – dekor dřeva dub

- recepce – plášť pultu arktická bílá, prémiově bílá, sněhová bílá apod.,

nepohledové konstrukce bílá,

pracovní stůl, vnitřní část pultu a dveře skříněk bílá odpovídající plášti pultu

- lamelová pergola: dekor dřeva dub

- copy point: lamely i korpusy – dekor dřeva dub

- obklad stěny (chodby): dekor dřeva dub

- zvýšený stůl jednací (chodby) - konstrukce a deska – antracit, nerezová trnož

- židle kancelářské: barva dle výběru Zadavatele

- židle konferenční: barva dle výběru Zadavatele

- čalouněný sedací nábytek: barva dle výběru Zadavatele

- paraván akustický: barva dle výběru Zadavatele

*Typ VST a OUT*

*Prostory objektů VST a OUT*

- sestavy kancelářských stolů a jednotlivé kancelářské stoly, včetně kontejnerů:

kombinace barev - dekor dřeva dub a světlá šedá

- skříně kuchyňské - TYP 2 viz odst. 3 – základní technický popis interiérového vybavení konstrukce, dveře a pohledové plochy - světlá šedá, pracovní deska - tmavě šedá, obklad stěn shodný s dekorem pracovní desky, dřez nerez

- přídavný stůl: kombinace barev – dekor dřeva dub a světlá šedá

- židle kancelářské: barva dle výběru zadavatele

- židle konferenční: barva dle výběru zadavatele

- čalouněný sedací nábytek: barva dle výběru Zadavatele

- skříně volné: konstrukce - dekor dřeva dub, pohledové plochy světlá šedá

- osvětlení LED pásek – barevné řešení je nutno konzultovat před realizací se Zadavatelem (nutný soulad s osvětlením interiérů)

# Základní technický popis interiérového vybavení

**Kancelářské skříně:**

* konstrukce skříně kompletně LTD tl. 18 mm
* půda a dno jsou naložené vůči bokům
* dno opatřeno kluzáky v. 17 mm s možností výškové stavitelnosti
* materiály viz specifikace dle dodaných vzorků potvrzené objednavatelem
* skříně mají pevná pohledová záda
* v bocích bude vrtán rastr uzpůsobený na výšku šanonů
* police jsou volné + fixní dle potřeby konstrukce
* panty s integrovaným tlumením, otevírání na 110°
* hrany budou olepeny ABS hranou – korpus a police tl. 0,5 mm; dveře, čílka a přední hrany půdy a dna tl. 1 mm, technologie olepení PU (polyuretanovým lepidlem) a barva lepidla bude odpovídat barvě LTD
* úchytka má délku 190 - 200 mm, maximální tl. 10 mm a výšku do 30mm, barva je černá – dle výběru zadavatele
* veškerá dvířka budou osazena zámky s výměnnou vložkou + s dodáním servisního a generálního klíče – dle výběru Zadavatele, každá kancelář bude mít svoji číselnou řadu
* předpokládané materiály a barevné řešení- viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem

**Kancelářské stoly:**

* stolová deska tl. 25 mm
* stoly jsou opatřeny ABS hranou tl. 2 mm, technologie olepení PU a barva lepidla bude odpovídat barvě LTD
* v případě, že stůl je kompletně tvořen z materiálu LTD mají i nohy tl. 25 mm, luby a jiné vedlejší prvky jsou pak v síle materiálu 18 mm
* ocelové stolové konstrukce jsou tvořeny jeklem 40/40 mm, provedení viz výkresová dokumentace, nutností je podélné podepření stolové desky, povrchová úprava práškovou barvou RAL 7043 – matná s jemnou strukturou nebo co nejbližší tomuto odstínu
* všechny stoly budou opatřeny výškovou rektifikací
* stolové desky budou opatřeny kabelovou průchodkou- viz výkres a kabelovým vedením – vertikální svod  a příchyty kabelů pod pracovní deskou
* předpokládané materiály a barevné řešení- viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem

**Stoly na centrálních podnožích**

* stolová deska má vždy sílu 25 mm a je vyrobena v dekoru dle specifikace
* stoly jsou opatřeny ABS hranou tl. 2 mm, technologie olepení PU a barva lepidla bude odpovídat barvě LTD
* centrální noha je kovová, povrchová úprava práškovou barvou RAL 7043 – matná s jemnou strukturou, tvarově odpovídající tvaru stolové desky, průměr nohy min. 100 mm
* velikost základny podnože musí být taková, aby zajistila stabilitu stolu
* podnož bude opatřena kluzáky
* předpokládané materiály a barevné řešení- viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem

**Kancelářské kontejnery – přístavné nebo podstavné**

* kontejner bude dělen na samostatný výsuvný tužkovník s centrálním zámkem, kterým bude možné uzamknout všechny zásuvky současně a 3 ks zásuvek
* konstrukce kontejnerů komplet LTD tl. 18 mm
* zásuvka bude řešena korpusem z profilované obalované MDF, pojezd je kolečkový, tři čtvrtě výsuv bez tlumení
* pevná pohledová záda
* kontejnery musí umožňovat zasunutí do sestav kancelářských stolů
* hrany jsou olepeny ABS hranou – korpus tl. 0,5 mm; dveře, čílka, půda a dno tl. 1 mm, technologie olepení PU a barva lepidla odpovídá barvě LTD
* barva úchytky – dle výběru zadavatele
* Přístavné kontejnery budou umístěny na rektifikačních kluzácích nosnost min. 40 kg/kolečko
* Barevné a materiálové řešení - ve shodném designu s kancelářskými stoly – dle výběru Zadavatele
* předpokládané materiály a barevné řešení- viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem

**Kancelářské paravány:**

* stolový paraván z plstěných desek s vysokou akustickou pohltivostí – zvuková absorpce od aw 0,25 do 0,85 a NRC od 0,35 do 0,90
* zpomalovač hoření certifikace B s 1, d0 dle EN13501
* rozměr 1500 x 400 mm a tloušťky 24 mm
* plsť je vyrobena z minimálně 50% recyklovaných materiálů a je 100% recyklovatelná
* paraván je upevněn na kovové držáky pevně kotvené ke stolové desce a je vyjímatelný
* předpokládané materiály a barevné řešení- viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem

**Kuchyňské linky:**

* korpusy komplet LTD tl. 18 mm dekor/barva dle specifikace
* záda MDF tl. 4 mm v barvě korpusu
* dveře a pulty LTD, tloušťka materiálu a barva/dekor určena popisem/výkresem
* pracovní desky HPL s tzv. postformingem, tl. 38 mm dekor dle výběru Zadavatele
* hrany budou olepeny ABS hranou – korpus a police tl. 0,5 mm; dveře a jiné pohledové plochy ABS tl. 1 mm, technologie olepení PU a barva lepidla bude odpovídat barvě LTD
* spodní korpusy budou opatřeny rektifikačními nohami v. 100 mm s držáky pro sokl - LTD barva dle výkresu opatřeny těsnící lištou
* boky policových skříní budou opatřeny rastrem zajištující výškovou variabilitu polic
* panty jsou naložené s integrovaným tlumením, otevírání na 110°
* výklopná dvířka s technologií otvírání - *Push to open,* s doživotní zárukou
* zásuvky mají kovové bočnice v barvě šedé, dle výšky mohou býti doplněny relingem, pojezd je celokovový, plno výsuvný s dotahem a tlumením, nosnost min. 35 kg, možnost seřízení čela horizontálně i vertikálně
* dřezy jsou požadovány nerezové bez odkapové plochy, bez excentru, naložené na pracovní desku (horní montáž), kvalita dřezu musí být taková, aby nedocházelo k tvarové deformaci nerezu – tl. materiálu min. 1 mm
* součástí kuchyňské linky je vybavení vestavnými spotřebiči viz Příloha č. 1–002 Specifikace jednotlivých položek interiérového vybavení, spotřebiče se preferují nejlépe z jedné ucelené řady jedné značky s nízkými provozními náklady a energetickou náročností
* předpokládané materiály a barevné řešení- viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem
* osvětlení LED pásek – barevné řešení je nutno předem konzultovat (nutný soulad s osvětlením interiérů)

**Kuchyně**

* jsou rozděleny do dvou typů - viz výkres

**Typ 1 (pouze PAB 3. NP – místnost 48.5 a 48.6)**

* obklad za pracovní deskou sklo kalené, čiré, bez křemíkaté, nesmí být viditelně lepené ke stěně – pohledová stěrka
* korpusy spodních skříněk jsou opatřeny J a C profily v černé barvě, dvířka nemají úchytky a otvírají se uchopením za horní či spodní hranu
* horní skříňky mají přisazené dno, ve kterém je zafrézována AL lišta pro LED osvětlení
* toto dno je na hloubku uskočeno o 20 mm od přední hrany korpusu a vzniká tak prostor pro uchycení spodní hrany přesahu dveří, což nahrazuje úchytku

**Typ 2 – ostatní kuchyně**

* obklad za pracovní deskou HPL tl. 15 mm v dekoru PD
* úchytka na spodních i horních skříňkách má délku 280 - 300 mm, maximální tl. 10 mm a výšku do 30mm, barva je černá – viz referenční vzorek
* osvětlení bude řešeno LED páskem v přisazené úhlové liště černé barvy, osvětlení je umístěno po celé délce horních skříněk

**Atypové prvky:**

* vzhled a materiál určuje výkres a popis u jednotlivých prvků
* veškeré nábytkové konstrukce musí být pevné a stabilní, v případě nutnosti kotvené do stavební konstrukce
* vše je pasované na míru dle rozměrů místností, součástí dodávky těchto prvků je zaměření a případná úprava

**Všeobecný popis:**

* korpusy skříní LTD tl. 18 mm v bílé barvě, není-li určeno jinak
* korpusy mohou být děleny na spodní část a nástavec
* všechny korpusy opatřeny výškovou rektifikací či nohami s možností výškové stavitelnosti
* pevná pohledová záda
* v bocích korpusů bude vrtán rastr uzpůsobený na výšku šanonů, není- li určeno jinak
* police jsou volné + fixní, dle potřeby konstrukce.
* panty s integrovaným tlumením, otevírání na 110°
* hrany jsou olepeny ABS hranou – korpus a police tl. 0,5 mm; dveře a pohledové plochy ABS tl. 1 mm, technologie olepení PU a barva lepidla odpovídá barvě LTD
* úchytka je určena výkresem či popisem
* veškerá dvířka budou osazena zámky s výměnnou vložkou + s dodáním servisního a generálního klíče – dle výběru Zadavatele, každá kancelář bude mít svoji číselnou řadu
* předpokládané materiály a barevné řešení- viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem

**Recepční pult (N 038)**

* plášť recepčního pultu je z bílého kompozitního materiálu osvětlený po celém vnějším obvodu frézovaným LED páskem
* ze strany obsluhy je LED pásek nad pracovním stolem
* ovládání LED pásků vypínačem umístěným na vnitřní straně recepce
* vnější plášt je tvořen ze dvou samostatných vrstev, mezi nimiž vzniká dutina pro vedení přívodních kabelů a jsou v ní také osazeny instalační krabice zásuvek a vypínačů
* část čela a sokly jsou obloženy slinutým velkoformátovým keramickým obkladem, odpovídající obložení na stěně recepce
* předpokládané materiály a barevné řešení, vč. LED pásků - viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem
* nutná koordinace týkající se počtu zásuvek, ovladačů dveří a turniketů, přesného počtu obrazovek bezpečnostních kamer, které budou umístěny na vnitřní straně pultu

**Lamelová pergola pro vymezení jednacího místa (N 201)**

* lamelová pergola s konstrukcí kotvenou k podlaze
* materiál LTD
* akustická plsť tl. 6 mm

**Copy point (N 203)**

* jedná se o dvě skříňky nad kopírovacími stroji a s bočními zástěnami, propojené lamelovým podhledem N204.
* na spodní straně skříněk osvětlovací LED pásek – barva osvětlení bude předem odsouhlasena

**Lamelový podhled (N 204)**

* lamelový podhled pro copy point N 203.
* lamely podélně propojují dva protilehlé copy pointy

**Obklad stěny (I 006)**

* obklad stěny navazuje a lícuje na dveře vestavné skříně N 011 a stěnu Copy Pointu N 204
* ukotven nepohledově například pomocí závěsných lišt

**Maskovací konstrukce radiátorů na ocelové konstrukci**

* vytvoření z co největších celků z důvodu eliminace počtu spojů
* pevné, stabilní s maximálně subtilní konstrukcí
* kovové koncové díly z pohledového boku zavřené
* musí umožňovat úklid za konstrukcí a přístup k radiátorům

**Sedací nábytek a židle:**

* sedací nábytek je blíže specifikován v příloze č. 1–002 Specifikace jednotlivých položek interiérového vybavení, a to včetně požadavků na minimální technickou specifikaci, kvalitu čalounění, nosnosti apod.

Použitá vizualizace je pouze ilustrativní.

* předpokládané materiály a barevné řešení- viz požadavky na specifikaci vzorků; konečné barevné řešení bude odsouhlaseno po výběru Zadavatele s vítězným Dodavatelem

# Požadavky na vzorkování:

* Stolový paraván včetně upevnění
* Vzorky úchytek
* Vzorek pantu a výsuvu
* Vzorky materiálů LTD velikost A4 v počtu min. 3 ks od každé UNI barvy, včetně vzorku olepení hranou technologií PU s barevným lepidlem a min. 5 ks vzorků dekoru dřeva ve světlém i tmavém provedení – dub fládrovaný s přiznanými suky, povrch s patrnou strukturou dřeva – přístupná barevnost světlá: přírodní barva dubu (referenční vzorky- př. Dekor Kaindl K4421 IR) a středně tmavá (ref. dekor Egger H3154 ST36), požadavek je na teplý tón barev
* **Vzorky pracovních desek** - viz vzorník 3-10 ks středně až tmavě šedá, preferované jsou dekory betonu apod. (ref. Dekor Kaindl 34321 DP a 44375 DP)
* **Vzorky sedacího nábytku**
* Židle kancelářská N022 a N022a
* Židle v kancelářích ředitelů N 023
* Vzorky materiálů čalounění

# Vizualizace

***Vizuál vybraných referenčních výrobků nábytku /vybavení/:***

*Kanceláře vrcholového managementu*





*Kanceláře*





*Kancelářské židle*

 

*Konferenční nábytek*



*Židle konferenční, přídavné*

  

*Židle jídelní, barová*



*Skříně kancelářské*

 

*Recepce*





*Chodby v budově PAB*





*Kuchyně*





*Šatní skříňky*

