Zásady dodržování pravidel BOZP a PO

* Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi pravidly a předpisy Objednatele, týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a životního prostředí, které mu Objednatel zpřístupnil. Dále zajistí, aby jeho zaměstnanci i zaměstnanci jeho Poddodavatelů po celou dobu pracovali v souladu s těmito pravidly a předpisy a dodržovali je. Pokud zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů tyto pravidla či předpisy nedodrží, může to mít za následek jejich vykázání ze Staveniště. V případě, že zaměstnanci Poddodavatele opakovaně poruší tato pravidla, může být Poddodavateli Objednatelem zakázán vstup na Staveniště.
* Zhotovitel je povinen zajistit v předstihu pro své zaměstnance i zaměstnance svých Poddodavatelů úvodní školení bezpečnosti práce a požární ochrany na odd BOZP a PO a seznámení s místními podmínkami bezpečnosti práce na konkrétním pracovišti, kde budou seznámeni s riziky vyplývající z činností v provozech Objednatele, a to ještě před započetím plnění předmětu Smlouvy. Úvodní školení bezpečnosti práce má platnost jeden rok resp. 12 měsíců od data k datu. Po uplynutí této doby se Zhotovitel zavazuje zajistit pro své zaměstnance i zaměstnance svých Poddodavatelů opakované školení BOZP a PO po předchozí dohodě se zástupci odd. BOZP a PO Objednatele, resp. Koordinátorem BOZP. Vzniklé náklady na tato školení jsou zahrnuty ve Smluvní ceně. Bez splnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provádět pracovní činnosti a žádat o povolení k práci dle předpisů Objednatele.
* Zhotovitel zajistí trvalou přítomnost min. jedné nebo více osob odborně způsobilých v prevenci rizik v oblasti BOZP po celou dobu trvání provádění Díla. Dále zajistí účast odborně způsobilé osoby na jednáních, které bude konat. Koordinátor BOZP.
* Zhotovitel se zavazuje zajistit a poskytnout všem svým zaměstnancům a zástupcům potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou s ohledem na charakter pracovního prostředí vyžadovány příslušnými právními předpisy a Objednatelem.
* Zhotovitel je povinen ihned informovat Objednatele o všech pracovních úrazech, nehodách nebo rizikových situacích, které se stanou zaměstnancům Zhotovitele a Poddodavatelů v místě realizace Díla. Zhotovitel se zavazuje při vyšetřování všech mimořádných situací úzce spolupracovat s Objednatelem.
* Kontaktními osobami v oblasti bezpečnosti práce bude vedoucí odd. BOZP a PO Objednatele, …………….……………, tel. ……….., a Koordinátor BOZP …………..………………., tel. ……………………..
* Zajištění požární ochrany se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména na úseku požární ochrany, a dále vnitřními předpisy Objednatele, které je Zhotovitel povinen dodržovat a jsou pro něj závazná.
* Zhotovitel umožní realizaci kontroly dodržování ustanovení týkajících se BOZP a PO ze strany Objednatele kdykoli přítomnosti zaměstnanců Zhotovitele či jeho Poddodavatelů na Staveništi.
* Zhotovitel prohlašuje, že:
* byl řádně seznámen s povahou prováděných prací, které jsou součástí předmětu Díla a že tyto práce budou vykonávat pouze zaměstnanci, jejichž zdravotní stav, schopnosti a odborné znalosti korespondují s potřebou a povahou těchto prací,
* mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádně a bez nebezpečí újmy na životě, zdraví a na majetku realizovat Dílo.
* Zhotovitel se zavazuje k proškolení zaměstnanců Objednatele dle této Smlouvy využít i relevantních předpisů Objednatele. Současně se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání účinnosti Smlouvy monitorovat aktualizaci těchto předpisů a v souladu s případnými aktualizacemi doplňovat školení zaměstnanců. O realizovaném školení a jeho případném doplnění povede Zhotovitel průkaznou evidenci..
* Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s prováděním prací na Staveništi mohou být jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů vystaveni následujícím rizikům:
* Rizika spojená se strojním zařízením a rotačními stroji:
* volný pohyb částí nebo materiálů (padajících, válejících se, klouzajících, odlétávajících, bortících se), které mohou zasáhnout člověka,
* pohyb strojů, tramvajových souprav, silničních a nebo železničních dopravních prostředků,
* nebezpečí požáru, výbuchu,
* nebezpečí potřísnění nebo otravy nebezpečnou chemickou látkou a směsí
* možnost zachycení, pořezání, vtáhnutí, bodnutí, udeření, odření nebo pohmoždění jednotlivých částí těla.
* Rizika spojená s pracovními zvyklostmi a s uspořádáním pracoviště:
* nebezpečné povrchy (ostré hrany, rohy, špice, drsné povrchy, kluzké povrchy, vyčnívající části),
* práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na lešeních, pod úrovní terénu, ve výkopech, ve stísněných nebo uzavřených prostorech,
* pochůzky na roštových podlahách a průchod sníženými profily,
* zakopnutí, uklouznutí (překážky v komunikaci, vlhké a kluzké povrchy),
* námraza povrchů, tvorba a pád rampouchů,
* souběžné práce několika subjektů.
* Rizika spojená s používání elektrického proudu,
* přítomnost elektrických instalací, pevných a přenosných elektrických zařízení,
* používání ručního elektrického nářadí a prodlužovacích kabelů.
* Expozice látkami ohrožující zdraví
* vdechnutí, požití nebo absorbce nebezpečné látky,
* výskyt žíravin, hořlavých, výbušných, toxických a dráždivých látek,
* riziko infekce mikroorganismy,
* práce v oblastech s nedostatkem kyslíku.
* Expozice fyzikálních faktorů
* přítomnost hluku, vibrací, prašných látek, páry a jiných horkých látek, materiálů, povrchů či prostředí,
* vliv elektromagnetického, tepelného a ionizujícího záření,
* práce s médii pod tlakem,
* Ostatní faktory
* nebezpečné jednání jiných osob,
* nepříznivé povětrnostní podmínky.
* Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem relevantní písemné informace o výše uvedených rizicích.
* Objednatel si vyhrazuje právo provést audit v oblasti BOZP a / nebo PO kdykoliv během trvání Smlouvy.

Obecné zásady ochrany životního prostředí:

* Zhotovitel zajistí, že všechny mechanismy pohybující se na Staveništi musí být v řádném technickém stavu, požaduje se zejména kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek a hluku.
* Zhotovitel zajistí účinnou techniku na čištění vozovek v průběhu zemních prací.
* Pro případ čištění strojů Objednatel preferuje mechanické očištění pracovních strojů.
* V případě nutnosti zřídí Zhotovitel na vjezdu na zpevněné komunikace Staveniště mobilní mycí linku na podvozky nákladních automobilů, která zamezí znečištění areálových a mimoareálových komunikací zeminou.
* V době výstavby bude na stavbě udržována zásoba sorpčních materiálů pro případ úniku ropných látek z mechanismů.
* Parkování nebo odstavování vozidel na nezpevněných plochách nebo jiné poškozování zeleně mimo staveniště je zakázáno.
* Je zakázáno vypouštět odpadní a oplachové vody do areálové kanalizace bez souhlasu Objednatele.

Ochrana vod a půdy:

* Pro parkování stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami a látkami závadným vodám v rámci stavebních prací Zhotovitel zřídí ve spolupráci s Objednatelem vyhrazený zabezpečený prostor (lze využít např. i stávající zpevněné plochy).
* Stavební mechanismy, které se budou pohybovat na Staveništi, budou Zhotovitelem pravidelně kontrolovány, a to vždy před zahájením prací a zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. O kontrolách Zhotovitel povede písemný záznam.
* V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek v důsledku prací na Díle Zhotovitel kontaminované zeminy ihned odtěží a odstranění mimo stavbu odpovídajícím způsobem.
* Z hlediska ochrany vod i půdy Zhotovitel zabezpečí látky závadné vodám a půdě (ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných předpisů. Odpady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Zhotovitel správně uloží (zabezpečí) a bude s nimi nakládat dle požadavků platné legislativy.

Ochrana ovzduší:

* V případě nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) v době provádění zemních prací a demolic Zhotovitel bude odkryté stavební plochy vhodným způsobem skrápět proti prašnosti.
* Ve venkovních prostorech Staveniště Zhotovitel bude minimalizovat provádění manipulací, při kterých vzniká nadměrná prašnost (broušení, řezání, otryskávání apod.)
* Je zakázáno spalovat odpady.
* Zhotovitel je povinen zamezit zbytečným přejezdům stavebních mechanismů a důsledně dbát na vypínání motorů mechanismů v době přestávek.
* Zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou v období výstavby minimalizovány z důvodů omezení prašnosti.

Odpady:

* Zhotovitel vytvoří v rámci zařízení Staveniště podmínky pro třídění a shromaždování jednotlivých druhů odpadu v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
* O vznikajících odpadech povede Zhotovitel v průběhu stavby řádnou evidenci, kterou na vyžádání předloží Objednateli.
* Veškerý vybouraný materiál a odpad vzniklý při plnění Díla bude Zhotovitelem zlikvidován na jeho náklady mimo Staveniště na místech k tomu určených.
* Pokud se Zhotovitel v průběhu realizace Díla dozví, při používání přiměřených stavebních postupů, o výskytu jakékoliv látky ohrožující životní prostředí na Staveništi nebo v prostoru pod ním, ať již byla taková látka vytvořena nebo přivezena na Staveniště Zhotovitelem či nikoliv, oznámí okamžitě tento stav písemně Objednateli, a to dříve, než dojde k narušení (nebo dalšímu narušení) takové látky ohrožující životní prostředí.
* Zhotovitel bude odpovědný za jakýkoliv odpad (včetně nebezpečného odpadu), který vznikl na Staveništi nebo tam byl dopraven Zhotovitelem či jakýmkoliv Subdodavatelem, a provede veškeré činnosti k čištění, odstranění a likvidaci tohoto odpadu (včetně nebezpečného odpadu).