**Krycí list nabídky**

**k interní zakázce**

**„Nátěry trakčních stožárů“**

**Základní údaje:**

**Zadavatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**

**IČO:** 252 20 683

**Adresa sídla:** Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

**Uchazeč:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Adresa sídla/místa podnikání:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**IČO:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**DIČ:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Osoba zastupující uchazeče:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Bankovní spojení:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Kontaktní osoba uchazeče:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**Telefonní spojení:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**E-mailové spojení:** [DOPLNÍ DODAVATEL]

**NABÍDKOVÁ CENA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí** | **Popis nátěru** | **Cena za 1m2 v Kč bez DPH** | **Cena za 1m2  v Kč včetně DPH** |
| **a** | očištění trakčních stožárů např. drátěným kartáčem na rotační brusce, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou epoxidovou antikorózní barvou , provedení nátěru 1m2 plochy **mírně zkorodovaného povrchu** trakčních stožárů  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| **b** |  očištění trakčních stožárů např. drátěným kartáčem na rotační brusce popř.vybroušení bruskou, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou epoxidovou antikorózní barvou , provedení nátěru 1m2 plochy **středně zkorodovaného** **povrchu** trakčních stožárů  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| **c** | očištění trakčních stožárů, přebroušení na celé ploše bruskou, vybroušená místa budou lokálně ošetřena červenohnědou epoxidovou antikorózní barvou, provedení nátěru 1m2 plochy **silně zkorodovaného povrchu** trakčních stožárů  | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| **d** | provedení **jednovrstvého základního nátěru epoxidového antikorozního** 1m2 plochy trakčních stožárů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| **e** | provedení **jednovrstvého vrchního epoxidového uzavíracího** **nátěru, odstín RAL 7046** 1m2 plochy trakčních stožárů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| **g** | antiplakátovací nátěr provedení nátěru 1m2 plochy trakčních stožárů -  **finální nátěrové ochrany před nežádoucím výlepem plakátu do výšky 3 m paty stožáru** | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Výše uvedený účastník předkládá tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek v souladu se zadávací dokumentací, a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami,

2. při zpracování nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této interní zakázky,

3. je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek,

4. podáním nabídky prostřednictvím elektronického nástroje potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím rozsahu;

5. že není poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.…………………………………………………..

[[DOPLNÍ DODAVATEL– obchodní firma + osoba jméno a podpis uchazeče / osoby, která zastupuje uchazeče]